Trocar um pneu de um carro

-Estacione o carro

-Ligue o pisca-alerta

-Ajuste o freio de mão

-Verifique a posição do triângulo de segurança

-Afrouxe os parafusos

-Posicione o macaco

-Levante o carro

-Remova completamente os parafusos

-Tire o pneu furado

-Posicione o pneu sobressalente

-Aperte os parafusos

-Baixe o carro

-Aperte os parafusos

-Verifique o aperto dos parafusos

-Baixe o macaco

-Recolha as ferramentas

-Guarde o pneu sobressalente

-Verifique a pressão do pneu sobressalente